(module easyeda2kicad:SW-TH_EC12E24104A6 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.75) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SW-TH_EC12E24104A6 (at 0 7.75) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad A thru_hole circle (at -2.54 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad C thru_hole circle (at 0.00 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad B thru_hole circle (at 2.54 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad E thru_hole oval (at -5.60 -3.75 90.00) (size 3.50 3.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.4981408 2.3000207999999995))
	(pad D thru_hole oval (at 5.60 -3.75 90.00) (size 3.50 3.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.4981408 2.3000207999999995))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/EC12E24104A6/EC12E24104A6.3dshapes/SW-TH_EC12E24104A6-L13.2-W12.4-H20.0-P2.5-LS14.0.wrl"
		(offset (xyz 0.000 3.300 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)