(module "EC2-12NU" (layer F.Cu)
  (descr "EC2-12NU")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at 6.992 -0.122) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 6.992 -0.122) (layer F.Fab))
  (fp_text value "EC2-12NU" (at 6.992 -0.122) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.05 2.54) (size 1.3 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 1.05 -2.54) (size 1.3 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 6.13 2.54) (size 1.3 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 6.13 -2.54) (size 1.3 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 8.67 2.54) (size 1.3 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 8.67 -2.54) (size 1.3 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 11.21 2.54) (size 1.3 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 11.21 -2.54) (size 1.3 1.3) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
