(module EDAC_A70-112-331N126 (layer F.Cu) (tedit 6957724F)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -5.025 -11.735 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value EDAC_A70-112-331N126 (at 4.5 11.865 0) (layer F.Fab))
  (pad None np_thru_hole circle (at -5.715 0.0) (size 3.35 3.35) (drill 3.35) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 5.715 0.0) (size 3.35 3.35) (drill 3.35) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole circle (at -7.85 -3.05) (size 2.55 2.55) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 thru_hole circle (at 7.85 -3.05) (size 2.55 2.55) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 thru_hole rect (at -5.715 -8.89) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -4.445 -6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.175 -8.89) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.905 -6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at -0.635 -8.89) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0.635 -6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at 1.905 -8.89) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at 3.175 -6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at 4.445 -8.89) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at 5.715 -6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at -3.175 -2.56) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at -5.715 -3.83) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 thru_hole circle (at 5.715 -3.83) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 thru_hole circle (at 3.175 -2.56) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 thru_hole circle (at -6.64 4.06) (size 1.68 1.68) (drill 1.12) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 thru_hole circle (at -4.1 4.06) (size 1.68 1.68) (drill 1.12) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 thru_hole circle (at 4.1 4.06) (size 1.68 1.68) (drill 1.12) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 thru_hole circle (at 6.64 4.06) (size 1.68 1.68) (drill 1.12) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)