(module easyeda2kicad:RELAY-SMD_L15.0-W7.5_EE2-5NU (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.6) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-SMD_L15.0-W7.5_EE2-5NU (at 0 7.6) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 12 smd rect (at -5.08 -3.60 0.00) (size 1.00 3.11) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 0.00 -3.60 0.00) (size 1.00 3.11) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 2.54 -3.60 0.00) (size 1.00 3.11) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 2.54 3.60 0.00) (size 1.00 3.11) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.00 3.60 0.00) (size 1.00 3.11) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -5.08 3.60 0.00) (size 1.00 3.11) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 5.08 3.60 0.00) (size 1.00 3.11) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 5.08 -3.60 0.00) (size 1.00 3.11) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)