(module "EEE1AA220WR" (layer F.Cu)
  (descr "SMD_Lytic_B")
  (tags "Capacitor Polarised")
  (attr smd)
  (fp_text reference C** (at -0.350 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.350 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "EEE1AA220WR" (at -0.350 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.750 -0 90) (size 1.600 2.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.750 -0 90) (size 1.600 2.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model EEE1CA100SR.stp
    (at (xyz 0 0 0.01889763737288))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -180))
  )
)
