(module "EEEFK0J332AV" (layer F.Cu)
  (descr "VibrationProof_H13")
  (tags "Capacitor Polarised")
  (attr smd)
  (fp_text reference C** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "EEEFK0J332AV" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 0.000 4.95 0) (size 2.500 6.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.000 -4.95 0) (size 2.500 6.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.350 4.95 0) (size 2.200 2.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.350 4.95 0) (size 2.200 2.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.350 -4.95 0) (size 2.200 2.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.350 -4.95 0) (size 2.200 2.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model EEV-FK1E102V.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
