(module easyeda2kicad:CAP-SMD_BD10.0-L10.3-W10.3_EEHZC1H121V (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.1) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CAP-SMD_BD10.0-L10.3-W10.3_EEHZC1H121V (at 0 6.1) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -4.50 -0.00 0.00) (size 4.50 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 4.50 -0.00 0.00) (size 4.50 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 3.86 2.10 0.00) (size 1.30 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -3.74 2.10 0.00) (size 1.30 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -3.74 -2.10 0.00) (size 1.30 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 3.86 -2.10 0.00) (size 1.30 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/EEHZK1E561UV/EEHZK1E561UV.3dshapes/CAP-SMD_BD10.0-L10.3-W10.3_EEHZC1H121V.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)