(module EFR32MG24A420F1536IM40-B (layer F.Cu) (tedit 65CB7E5F)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value QFN40_EFR32MG_SIL (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user * (at -3.4925 -1.800225) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -2.4511 -1.800225 90) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.4511 -1.400175 90) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.4511 -1.000125 90) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.4511 -0.600075 90) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.4511 -0.200025 90) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.4511 0.200025 90) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -2.4511 0.600075 90) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -2.4511 1.000125 90) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -2.4511 1.400175 90) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -2.4511 1.800225 90) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -1.800225 2.4511) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -1.400175 2.4511) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -1.000125 2.4511) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -0.600075 2.4511) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -0.200025 2.4511) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 0.200025 2.4511) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 0.600075 2.4511) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 1.000125 2.4511) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 1.400175 2.4511) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 1.800225 2.4511) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 2.4511 1.800225 90) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 2.4511 1.400175 90) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 2.4511 1.000125 90) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 2.4511 0.600075 90) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 2.4511 0.200025 90) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 2.4511 -0.200025 90) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at 2.4511 -0.600075 90) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 2.4511 -1.000125 90) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at 2.4511 -1.400175 90) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at 2.4511 -1.800225 90) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at 1.800225 -2.4511) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at 1.400175 -2.4511) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at 1.000125 -2.4511) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at 0.600075 -2.4511) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at 0.200025 -2.4511) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at -0.200025 -2.4511) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at -0.600075 -2.4511) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at -1.000125 -2.4511) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at -1.400175 -2.4511) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd rect (at -1.800225 -2.4511) (size 0.1524 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 41 smd rect (at 0 0) (size 3.8608 3.8608) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
