(module "EG1312AR" (layer F.Cu)
  (descr "9.9 x 4 x 1.45mm")
  (tags "Switch")
  (fp_text reference S** (at 0.000 -0.212) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0.212) (layer F.Fab))
  (fp_text value "EG1312AR" (at 0.000 -0.212) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.350 -2.05 90) (size 0.850 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.850 -2.05 90) (size 0.850 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.350 -2.05 90) (size 0.850 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.850 -2.05 90) (size 0.850 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 3.350 -2.05 90) (size 0.850 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -4.750 -0.45 0) (size 0.800 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 4.750 -0.45 0) (size 0.800 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 np_thru_hole circle (at -3.000 -0.45) (size 0.95 0.95) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 np_thru_hole circle (at 3.000 -0.45) (size 0.95 0.95) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (model EG1312AR.stp
    (at (xyz 0 0.016929134139864 -0.00078740155720335))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
