(module easyeda2kicad:SW-TH_EP12SD1ABE (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.54) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SW-TH_EP12SD1ABE (at 0 6.54) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 5 thru_hole circle (at 2.54 2.54 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -2.54 2.54 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -2.54 -2.54 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 0.00 -2.54 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 1 thru_hole circle (at 2.54 -2.54 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
)