(module easyeda2kicad:PWRM-TH_ESCS024W (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -14.16) (layer F.SilkS))
	(fp_text value PWRM-TH_ESCS024W (at 0 14.16) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -22.86 7.62 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 2 thru_hole circle (at -22.86 2.54 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 3 thru_hole circle (at -22.86 -7.62 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 6 thru_hole circle (at 22.86 10.16 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 5 thru_hole circle (at 22.86 0.00 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 4 thru_hole circle (at 22.86 -10.16 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/ESCS024W050-S-P-F50EC/ESCS024W050-S-P-F50EC.3dshapes/PWRM-TH_ESCS024W.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)