(module "ESD441DPLR" (layer F.Cu)
  (descr "ESD441DPLR-8")
  (tags "TVS Diode (Uni-directional)")
  (attr smd)
  (fp_text reference D** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ESD441DPLR" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.220 -0 90) (size 0.250 0.280) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.220 -0 90) (size 0.250 0.280) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ESD441DPLR.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
