(module easyeda2kicad:WIFIM-TH_8P-L24.7-W14.4-P2.54 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.8100000000000005) (layer F.SilkS))
	(fp_text value WIFIM-TH_8P-L24.7-W14.4-P2.54 (at 0 7.8100000000000005) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 8 thru_hole circle (at -1.27 3.81 90.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at -1.27 1.27 90.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at -1.27 -1.27 90.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at -1.27 -3.81 90.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at 1.27 3.81 90.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 1.27 1.27 90.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 1.27 -1.27 90.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 1 thru_hole rect (at 1.27 -3.81 90.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(fp_text user WIFI (at 6.73 0.63 0.00) (layer F.SilkS))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/ESP-01/ESP-01.3dshapes/WIFIM-TH_8P-L24.7-W14.4-H2.8-P2.54.wrl"
		(offset (xyz 9.580 -0.100 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)