(module RF_Module:ESP-12E (layer F.Cu) (tedit 6437EB8B)
  (descr "Wi-Fi Module, http://wiki.ai-thinker.com/_media/esp8266/docs/aithinker_esp_12f_datasheet_en.pdf")
  (tags "Wi-Fi Module")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -12.95) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 -0.05) (layer F.Fab))
  (fp_text user "KEEP-OUT ZONE" (at 0.03 -9.55 180) (layer Cmts.User))
  (fp_text user Antenna (at -0.06 -7 180) (layer Cmts.User))
  (pad 22 smd rect (at 7.6 -3.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 7.6 -1.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 7.6 0.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 7.6 2.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 7.6 4.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 7.6 6.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 7.6 8.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 7.6 10.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 5 12) (size 1 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 3 12) (size 1 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1 12) (size 1 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -1 12) (size 1 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -3 12) (size 1 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -5 12) (size 1 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -7.6 10.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -7.6 8.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -7.6 6.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -7.6 4.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -7.6 2.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -7.6 0.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -7.6 -1.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -7.6 -3.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/RF_Module.3dshapes/ESP-12E.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
