(module ESP-12F (layer F.Cu) (tedit 680A0DC3)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -6.03654 -13.788698 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ESP-12F (at 6.933214 -13.802852 0) (layer F.Fab))
  (pad 15 smd rect (at 8.0 10.52) (size 2.0 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at 8.0 8.52) (size 2.0 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at 8.0 6.52) (size 2.0 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at 8.0 4.52) (size 2.0 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at 8.0 2.52) (size 2.0 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at 8.0 0.52) (size 2.0 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at 8.0 -1.48) (size 2.0 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at 8.0 -3.48) (size 2.0 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at -8.0 -3.48) (size 2.0 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -8.0 0.52) (size 2.0 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -8.0 -1.48) (size 2.0 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -8.0 2.52) (size 2.0 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -8.0 4.52) (size 2.0 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -8.0 6.52) (size 2.0 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -8.0 8.52) (size 2.0 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -8.0 10.52) (size 2.0 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at 5.0 12.0) (size 1.2 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at 3.0 12.0) (size 1.2 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at 1.0 12.0) (size 1.2 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at -1.0 12.0) (size 1.2 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -3.0 12.0) (size 1.2 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -5.0 12.0) (size 1.2 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)