(module ESP-12F (layer F.Cu) (tedit 633D1462)
  (fp_text reference REF** (at 6 -10.35 180) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ESP-12F (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 7 smd rect (at 0.15 -3.5) (size 3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.15 -5.5) (size 3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.15 -7.5) (size 3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.15 -9.5) (size 3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.15 -11.5) (size 3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.15 -13.5) (size 3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0.15 -15.5) (size 3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.15 -1.5) (size 3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 3 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 5 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 7 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 9 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 11 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 13 0 90) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 15.85 -1.5) (size 3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 15.85 -5.5) (size 3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 15.85 -7.5) (size 3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 15.85 -9.5) (size 3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 15.85 -11.5) (size 3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 15.85 -13.5) (size 3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 15.85 -15.5) (size 3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 15.85 -3.5) (size 3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
