(module ESP01 (layer F.Cu) (tedit 6475AA5D)
  (descr ESP-01-2)
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at 0 -14.55) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ESP01 (at -0.025 15.25) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.75 8.325) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.21 8.325) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.33 8.325) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.87 8.325) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -3.75 10.865) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -1.21 10.865) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 1.33 10.865) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 3.87 10.865) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ESP-01.stp
    (offset (xyz 3.640000050236888 8.369999759854291 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
