(module ESP32-CAM (layer F.Cu) (tedit 64149330)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -9.525 -17.145 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "ESP32-CAM" (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad P$1 thru_hole oval (at -11.43 -10.16) (size 2.8448 1.4224) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P$2 thru_hole oval (at -11.43 -7.62) (size 2.8448 1.4224) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P$3 thru_hole oval (at -11.43 -5.08) (size 2.8448 1.4224) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P$4 thru_hole oval (at -11.43 -2.54) (size 2.8448 1.4224) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P$5 thru_hole oval (at -11.43 0.0) (size 2.8448 1.4224) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P$6 thru_hole oval (at -11.43 2.54) (size 2.8448 1.4224) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P$7 thru_hole oval (at -11.43 5.08) (size 2.8448 1.4224) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P$8 thru_hole oval (at -11.43 7.62) (size 2.8448 1.4224) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P$9 thru_hole oval (at 11.43 7.62) (size 2.8448 1.4224) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P$10 thru_hole oval (at 11.43 5.08) (size 2.8448 1.4224) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P$11 thru_hole oval (at 11.43 2.54) (size 2.8448 1.4224) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P$12 thru_hole oval (at 11.43 0.0) (size 2.8448 1.4224) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P$13 thru_hole oval (at 11.43 -2.54) (size 2.8448 1.4224) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P$14 thru_hole oval (at 11.43 -5.08) (size 2.8448 1.4224) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P$15 thru_hole oval (at 11.43 -7.62) (size 2.8448 1.4224) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P$16 thru_hole oval (at 11.43 -10.16) (size 2.8448 1.4224) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user "ESP32-CAM" (at -8.5 23.0) (layer F.SilkS))
)