(module easyeda2kicad:COMM-TH_16P-L40.0-W27.0-P2.54_ESP32-CAM (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -12.89) (layer F.SilkS))
	(fp_text value COMM-TH_16P-L40.0-W27.0-P2.54_ESP32-CAM (at 0 12.89) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -11.43 -8.89 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -11.43 -6.35 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -11.43 -3.81 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -11.43 -1.27 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at -11.43 1.27 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at -11.43 3.81 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at -11.43 6.35 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 8 thru_hole circle (at -11.43 8.89 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 9 thru_hole circle (at 11.43 8.89 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 10 thru_hole circle (at 11.43 6.35 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 11 thru_hole circle (at 11.43 3.81 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 12 thru_hole circle (at 11.43 1.27 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 13 thru_hole circle (at 11.43 -1.27 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 14 thru_hole circle (at 11.43 -3.81 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 15 thru_hole circle (at 11.43 -6.35 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 16 thru_hole circle (at 11.43 -8.89 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
)