(module easyeda2kicad:COMM-SMD_ESP32-DEVKITC-32D (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -26.86) (layer F.SilkS))
	(fp_text value COMM-SMD_ESP32-DEVKITC-32D (at 0 26.86) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad J3-19 thru_hole circle (at 12.70 22.86 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J3-18 thru_hole circle (at 12.70 20.32 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J3-17 thru_hole circle (at 12.70 17.78 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J3-16 thru_hole circle (at 12.70 15.24 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J3-15 thru_hole circle (at 12.70 12.70 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J3-14 thru_hole circle (at 12.70 10.16 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J3-13 thru_hole circle (at 12.70 7.62 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J3-12 thru_hole circle (at 12.70 5.08 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J3-11 thru_hole circle (at 12.70 2.54 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J3-10 thru_hole circle (at 12.70 0.00 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J3-9 thru_hole circle (at 12.70 -2.54 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J3-8 thru_hole circle (at 12.70 -5.08 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J3-7 thru_hole circle (at 12.70 -7.62 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J3-6 thru_hole circle (at 12.70 -10.16 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J3-5 thru_hole circle (at 12.70 -12.70 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J3-4 thru_hole circle (at 12.70 -15.24 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J3-3 thru_hole circle (at 12.70 -17.78 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J3-2 thru_hole circle (at 12.70 -20.32 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J3-1 thru_hole circle (at 12.70 -22.86 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J2-18 thru_hole circle (at -12.70 20.32 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J2-17 thru_hole circle (at -12.70 17.78 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J2-16 thru_hole circle (at -12.70 15.24 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J2-15 thru_hole circle (at -12.70 12.70 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J2-14 thru_hole circle (at -12.70 10.16 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J2-13 thru_hole circle (at -12.70 7.62 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J2-12 thru_hole circle (at -12.70 5.08 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J2-11 thru_hole circle (at -12.70 2.54 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J2-10 thru_hole circle (at -12.70 0.00 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J2-9 thru_hole circle (at -12.70 -2.54 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J2-8 thru_hole circle (at -12.70 -5.08 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J2-7 thru_hole circle (at -12.70 -7.62 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J2-6 thru_hole circle (at -12.70 -10.16 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J2-5 thru_hole circle (at -12.70 -12.70 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J2-4 thru_hole circle (at -12.70 -15.24 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J2-3 thru_hole circle (at -12.70 -17.78 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J2-19 thru_hole circle (at -12.70 22.86 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J2-2 thru_hole circle (at -12.70 -20.32 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
	(pad J2-1 thru_hole rect (at -12.70 -22.86 0.00) (size 1.56 1.56) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.039876 1.044956))
)