(module easyeda2kicad:BULETM-SMD_ESP32-DEVKITC (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -16.7) (layer F.SilkS))
	(fp_text value BULETM-SMD_ESP32-DEVKITC (at 0 16.7) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -22.86 12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -20.32 12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -17.78 12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -15.24 12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at -12.70 12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at -10.16 12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at -7.62 12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 8 thru_hole circle (at -5.08 12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 9 thru_hole circle (at -2.54 12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 10 thru_hole circle (at 0.00 12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 11 thru_hole circle (at 2.54 12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 12 thru_hole circle (at 5.08 12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 13 thru_hole circle (at 7.62 12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 14 thru_hole circle (at 10.16 12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 15 thru_hole circle (at 12.70 12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 16 thru_hole circle (at 15.24 12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 17 thru_hole circle (at 17.78 12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 18 thru_hole circle (at 20.32 12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 19 thru_hole circle (at 22.86 12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 20 thru_hole circle (at -22.86 -12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 21 thru_hole circle (at -20.32 -12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 22 thru_hole circle (at -17.78 -12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 23 thru_hole circle (at -15.24 -12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 24 thru_hole circle (at -12.70 -12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 25 thru_hole circle (at -10.16 -12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 26 thru_hole circle (at -7.62 -12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 27 thru_hole circle (at -5.08 -12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 28 thru_hole circle (at -2.54 -12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 29 thru_hole circle (at 0.00 -12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 30 thru_hole circle (at 2.54 -12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 31 thru_hole circle (at 5.08 -12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 32 thru_hole circle (at 7.62 -12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 33 thru_hole circle (at 10.16 -12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 34 thru_hole circle (at 12.70 -12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 35 thru_hole circle (at 15.24 -12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 36 thru_hole circle (at 17.78 -12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 37 thru_hole circle (at 20.32 -12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 38 thru_hole circle (at 22.86 -12.70 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
)