(module easyeda2kicad:WIFI-SMD_ESP32-WROOM-32E-A (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -13.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value WIFI-SMD_ESP32-WROOM-32E-A (at 0 13.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 39 smd rect (at -0.10 0.11 90.00) (size 0.90 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 39 smd rect (at -1.50 0.11 90.00) (size 0.90 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 39 smd rect (at -2.90 0.11 90.00) (size 0.90 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 39 smd rect (at -2.90 -2.72 90.00) (size 0.90 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 39 smd rect (at -1.50 -2.72 90.00) (size 0.90 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 39 smd rect (at -0.10 -2.72 90.00) (size 0.90 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 39 smd rect (at -0.10 -1.32 90.00) (size 0.90 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 39 smd rect (at -2.90 -1.32 90.00) (size 0.90 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 39 smd rect (at -1.50 -1.32 90.00) (size 0.90 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 38 smd rect (at 9.00 -9.00 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 37 smd rect (at 9.00 -7.73 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 36 smd rect (at 9.00 -6.46 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 35 smd rect (at 9.00 -5.19 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 34 smd rect (at 9.00 -3.92 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 33 smd rect (at 9.00 -2.65 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 32 smd rect (at 9.00 -1.38 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 31 smd rect (at 9.00 -0.11 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 30 smd rect (at 9.00 1.16 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 29 smd rect (at 9.00 2.43 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 28 smd rect (at 9.00 3.70 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 27 smd rect (at 9.00 4.97 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 26 smd rect (at 9.00 6.24 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 25 smd rect (at 9.00 7.51 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 24 smd rect (at 5.72 9.00 -90.00) (size 2.10 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 23 smd rect (at 4.45 9.00 -90.00) (size 2.10 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 22 smd rect (at 3.18 9.00 -90.00) (size 2.10 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 21 smd rect (at 1.91 9.00 -90.00) (size 2.10 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 20 smd rect (at 0.64 9.00 -90.00) (size 2.10 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 19 smd rect (at -0.63 9.00 -90.00) (size 2.10 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 18 smd rect (at -1.90 9.00 -90.00) (size 2.10 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd rect (at -3.17 9.00 -90.00) (size 2.10 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd rect (at -4.44 9.00 -90.00) (size 2.10 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at -5.71 9.00 -90.00) (size 2.10 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at -9.00 7.51 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at -9.00 6.24 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at -9.00 4.97 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at -9.00 3.70 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -9.00 2.43 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at -9.00 1.16 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -9.00 -0.11 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -9.00 -1.38 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -9.00 -2.65 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -9.00 -3.92 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -9.00 -5.19 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -9.00 -6.46 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -9.00 -7.73 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -9.00 -9.00 -90.00) (size 0.95 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/ESP32-WROOM-32E/ESP32-WROOM-32E.3dshapes/WIFI-SMD_ESP32-WROOM-32E-A.wrl"
		(offset (xyz 0.000 3.720 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)