(module ESPRESSIF_ESP32-DEVKITC-32UE (layer F.Cu) (tedit 657FC2BE)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -10.825 -31.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ESPRESSIF_ESP32-DEVKITC-32UE (at 3.78 25.365 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -12.7 -22.86) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -12.7 -20.32) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at -12.7 -17.78) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at -12.7 -15.24) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at -12.7 -12.7) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at -12.7 -10.16) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at -12.7 -7.62) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at -12.7 -5.08) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at -12.7 -2.54) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at -12.7 0.0) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at -12.7 2.54) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at -12.7 5.08) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 thru_hole circle (at -12.7 7.62) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 thru_hole circle (at -12.7 10.16) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 thru_hole circle (at -12.7 12.7) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 thru_hole circle (at -12.7 15.24) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 thru_hole circle (at -12.7 17.78) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 thru_hole circle (at -12.7 20.32) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 thru_hole circle (at -12.7 22.86) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 thru_hole circle (at 12.7 -22.86) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 thru_hole circle (at 12.7 -20.32) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 thru_hole circle (at 12.7 -17.78) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 thru_hole circle (at 12.7 -15.24) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 thru_hole circle (at 12.7 -12.7) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 thru_hole circle (at 12.7 -10.16) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 thru_hole circle (at 12.7 -7.62) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 thru_hole circle (at 12.7 -5.08) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 thru_hole circle (at 12.7 -2.54) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 thru_hole circle (at 12.7 0.0) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 thru_hole circle (at 12.7 2.54) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 thru_hole circle (at 12.7 5.08) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 thru_hole circle (at 12.7 7.62) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 thru_hole circle (at 12.7 10.16) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 thru_hole circle (at 12.7 12.7) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 35 thru_hole circle (at 12.7 15.24) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 36 thru_hole circle (at 12.7 17.78) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 37 thru_hole circle (at 12.7 20.32) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 38 thru_hole circle (at 12.7 22.86) (size 1.56 1.56) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)