(module Button_Switch_Keyboard:SW_Cherry_MX_1.00u_PCB (layer F.Cu) (tedit 636355F9)
  (descr "Cherry MX keyswitch, 1.00u, PCB mount, http://cherryamericas.com/wp-content/uploads/2014/12/mx_cat.pdf")
  (tags "Cherry MX keyswitch 1.00u PCB")
  (fp_text reference REF** (at 0 -4.445) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SW_Cherry_MX_1.00u_PCB (at 0 4.81838) (layer F.Fab))
  (pad 11 smd rect (at 0.151486 0.151435) (size 2.099996 3.299993) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 3.199232 -1.848561) (size 1.778 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.199232 2.151431) (size 1.778 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 3.199232 -0.848563) (size 1.778 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 3.199232 0.151435) (size 1.778 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.199232 1.151433) (size 1.778 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.896768 2.151431) (size 1.778 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.896768 1.151433) (size 1.778 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.896768 0.151435) (size 1.778 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.896768 -0.848563) (size 1.778 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.896768 -1.848561) (size 1.778 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Button_Switch_Keyboard.3dshapes/SW_Cherry_MX_1.00u_PCB.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
