(module "ETQP5M_YFC_YGC" (layer F.Cu)
  (descr "ETQP5M_YFC_YGC")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ETQP5M_YFC_YGC" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -4.95 0 0) (size 3.8 4.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.95 0 0) (size 3.8 4.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ETQ-P5M150YFC.stp
    (at (xyz 0.071653545372129 0.43937007273276 0.038976378328218))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
