(module "EVPAEDB2A" (layer F.Cu)
  (descr "EVPAEDB2A-2")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -1.888) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -1.888) (layer F.Fab))
  (fp_text value "EVPAEDB2A" (at 0.000 -1.888) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 2 smd rect (at 0.000 -2.375 0) (size 0.800 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A1 smd rect (at -1.150 -2.375 0) (size 0.800 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd rect (at 1.150 -2.375 0) (size 0.800 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at -2.475 -0.65 0) (size 0.650 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at 2.475 -0.65 0) (size 0.650 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model EVP-AEDB2A.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
