(module "EVQP7J01P" (layer F.Cu)
  (descr "EVQP7J")
  (tags "Switch")
  (attr smd)
  (fp_text reference S** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "EVQP7J01P" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.500 -0.725 90) (size 1.050 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.100 -0.725 90) (size 1.050 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.500 0.725 90) (size 1.050 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.100 0.725 90) (size 1.050 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model EVQ-P7J01P.stp
    (at (xyz 0.012992126500513 0 0.046850395953561))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
