(module "EVQPLMA15" (layer F.Cu)
  (descr "EVQ-PLMA15")
  (tags "Switch")
  (attr smd)
  (fp_text reference S** (at 0.000 0.125) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 0.125) (layer F.Fab))
  (fp_text value "EVQPLMA15" (at 0.000 0.125) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.270 -1.825 0) (size 0.600 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.270 -1.825 0) (size 0.600 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.270 2.575 0) (size 0.600 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.270 2.575 0) (size 0.600 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.525 0.375 0) (size 0.450 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.525 0.375 0) (size 0.450 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model EVQPLMA15.stp
    (at (xyz 0 -0.0047244093432201 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -180))
  )
)
