(module "EXB2HV_1" (layer F.Cu)
  (descr "EXB2HV_1")
  (tags "Resistor Network")
  (attr smd)
  (fp_text reference RN** (at -0.362 -0.071) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.362 -0.071) (layer F.Fab))
  (fp_text value "EXB2HV_1" (at -0.362 -0.071) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.8375 0.75 0) (size 0.425 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.25 0.75 0) (size 0.25 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.75 0.75 0) (size 0.25 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.25 0.75 0) (size 0.25 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.25 0.75 0) (size 0.25 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.75 0.75 0) (size 0.25 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.25 0.75 0) (size 0.25 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.8375 0.75 0) (size 0.425 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.8375 -0.75 0) (size 0.425 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.25 -0.75 0) (size 0.25 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0.75 -0.75 0) (size 0.25 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.25 -0.75 0) (size 0.25 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -0.25 -0.75 0) (size 0.25 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -0.75 -0.75 0) (size 0.25 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -1.25 -0.75 0) (size 0.25 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -1.8375 -0.75 0) (size 0.425 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model EXB2HV121JV.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
