(module "EXB38V472JV" (layer F.Cu)
  (descr "EXB38V_FFW")
  (tags "Resistor Network")
  (attr smd)
  (fp_text reference RN** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "EXB38V472JV" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.200 0.8 0) (size 0.450 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.400 0.8 0) (size 0.450 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.400 0.8 0) (size 0.450 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.200 0.8 0) (size 0.450 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.200 -0.8 0) (size 0.450 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.400 -0.8 0) (size 0.450 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.400 -0.8 0) (size 0.450 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -1.200 -0.8 0) (size 0.450 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model EXB-V8V103JV.stp
    (at (xyz 0 0 0.011023622094177))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
