(module Everlight-IR67-21C_TR8-0 (layer F.Cu) (tedit 633D8FF7)
  (fp_text reference REF** (at 2.675 -0.1) (layer F.SilkS))
  (fp_text value + (at -3.125 -0.125) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.5 0) (size 1.5 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.5 0) (size 1.5 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model eec.models/Everlight_-_IR67-21C/TR8.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
