(module LM2737MTCX&slash_NOPB (layer F.Cu) (tedit 64638D26)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.25) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -2.8448 -1.950001) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.8448 -1.3) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.8448 -0.649999) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.8448 0) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.8448 0.649999) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.8448 1.3) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -2.8448 1.949999) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.8448 1.950001) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 2.8448 1.3) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 2.8448 0.650001) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 2.8448 0) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 2.8448 -0.649999) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 2.8448 -1.3) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 2.8448 -1.949999) (size 1.4224 0.3556) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
