(module SOT95P285X120-5N (layer F.Cu) (tedit 646265CE)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.143 -0.9652) (size 1.27 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.143 0) (size 1.27 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.143 0.9652) (size 1.27 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.143 0.9652) (size 1.27 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.143 -0.9652) (size 1.27 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
