(module TPS61165DRVT (layer F.Cu) (tedit 646C9F9D)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -0.974999 -0.650001 90) (size 0.299999 0.449999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.974999 0 90) (size 0.299999 0.449999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.974999 0.649999 90) (size 0.299999 0.449999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.974999 0.649999 90) (size 0.299999 0.449999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.974999 0 90) (size 0.299999 0.449999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.974999 -0.650001 90) (size 0.299999 0.449999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0 0) (size 1.000001 1.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad V thru_hole circle (at 0 -0.549999) (size 0.499999 0.499999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad V thru_hole circle (at 0 0.549999) (size 0.499999 0.499999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
)
