(module TF015 (layer F.Cu) (tedit 633C2519)
  (descr TF-015-4)
  (tags Connector)
  (fp_text reference " " (at 0.07 -9.52) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 -0.4) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 2.35 -7.25) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.25 -7.25) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.1 -7.25) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.95 -7.25) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.05 -7.25) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -3.15 -7.25) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -4.25 -7.25) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -5.35 -7.25) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -6.45 -7.25) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -7.85 -6.75) (size 1.2 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 6.95 -6.75 90) (size 1.4 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -7.65 2.85) (size 1.2 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 7.85 2.85) (size 1.2 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 np_thru_hole circle (at -4.85 3.25) (size 1.2 0) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 np_thru_hole circle (at 3.15 3.25) (size 1.2 0) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model TF-015.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
