(module easyeda2kicad:RELAY-TH_FBR582ND24-W (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -10.35) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_FBR582ND24-W (at 0 10.35) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at 10.16 -6.35 0.00) (size 2.30 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7000219999999997))
	(pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -6.35 0.00) (size 2.30 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7000219999999997))
	(pad 3 thru_hole circle (at 10.16 -1.27 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 4 thru_hole circle (at 2.54 -1.27 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 5 thru_hole circle (at 10.16 6.35 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad 6 thru_hole circle (at -2.54 -6.35 0.00) (size 2.30 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7000219999999997))
	(pad 7 thru_hole circle (at -10.16 -6.35 0.00) (size 2.30 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7000219999999997))
	(pad 8 thru_hole circle (at -2.54 -1.27 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 9 thru_hole circle (at -10.16 -1.27 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 10 thru_hole circle (at -10.16 6.35 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/FBR582ND24-W/FBR582ND24-W.3dshapes/RELAY-TH_FBR582ND24-W.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)