(module easyeda2kicad:TS825_L2.9-W1.6-P0.95-LS3.8-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.55) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TS825_L2.9-W1.6-P0.95-LS3.8-BL (at 0 5.55) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.96 1.55 0.00) (size 0.50 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.00 1.55 0.00) (size 0.50 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.96 1.55 0.00) (size 0.50 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.96 -1.55 0.00) (size 0.50 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -0.96 -1.55 0.00) (size 0.50 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/FD0251FR-G1/FD0251FR-G1.3dshapes/TS825_L2.9-W1.6-P0.95-LS3.8-BL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.450))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)