(module easyeda2kicad:TS826_L2.9-W1.6-P0.95-LS3.8-BL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.92) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TS826_L2.9-W1.6-P0.95-LS3.8-BL-EP (at 0 5.92) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.95 1.92 0.00) (size 0.50 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.00 1.92 0.00) (size 0.50 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.95 1.92 0.00) (size 0.50 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.95 -1.92 0.00) (size 0.50 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -0.95 -1.92 0.00) (size 0.50 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -0.00 -1.92 0.00) (size 0.50 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/FD0257FR-G1/FD0257FR-G1.3dshapes/TS826_L2.9-W1.6-P0.95-LS3.8-BL-EP.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.450))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)