(module "FFC3B1104T" (layer F.Cu)
  (descr "FFC3B11-04-T-2")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0.975) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0.975) (layer F.Fab))
  (fp_text value "FFC3B1104T" (at 0.000 -0.975) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.500 -3.75 0) (size 0.600 1.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.500 -3.75 0) (size 0.600 1.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.500 -3.75 0) (size 0.600 1.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.500 -3.75 0) (size 0.600 1.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at -4.250 -1.3 0) (size 2.500 2.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at 4.250 -1.3 0) (size 2.500 2.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model FFC3B11-04-T.stp
    (at (xyz 0 -0.10472441282798 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
