(module "FH1214S05SH55" (layer F.Cu)
  (descr "FH12-14S-0.5SH(55)-2")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 0.325) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 0.325) (layer F.Fab))
  (fp_text value "FH1214S05SH55" (at 0.000 0.325) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.250 3.125 0) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.750 3.125 0) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.250 3.125 0) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.750 3.125 0) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.250 3.125 0) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.750 3.125 0) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.250 3.125 0) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.250 3.125 0) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.750 3.125 0) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.250 3.125 0) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.750 3.125 0) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 2.250 3.125 0) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 2.750 3.125 0) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 3.250 3.125 0) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at -5.150 -0.125 0) (size 1.800 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at 5.150 -0.125 0) (size 1.800 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model FH12-14S-0.5SH_55_.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
