(module "FH26W39S03SHW60" (layer F.Cu)
  (descr "FH26W-39S-0.3SHW(60)-2")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at -0.000 0.888) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.000 0.888) (layer F.Fab))
  (fp_text value "FH26W39S03SHW60" (at -0.000 0.888) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -5.700 1.425 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -5.400 -1.45 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -5.100 1.425 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -4.800 -1.45 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -4.500 1.425 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -4.200 -1.45 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -3.900 1.425 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -3.600 -1.45 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -3.300 1.425 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -3.000 -1.45 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -2.700 1.425 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -2.400 -1.45 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -2.100 1.425 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -1.800 -1.45 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -1.500 1.425 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -1.200 -1.45 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -0.900 1.425 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -0.600 -1.45 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -0.300 1.425 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 0.000 -1.45 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 0.300 1.425 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 0.600 -1.45 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 0.900 1.425 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 1.200 -1.45 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 1.500 1.425 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 1.800 -1.45 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at 2.100 1.425 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 2.400 -1.45 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at 2.700 1.425 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at 3.000 -1.45 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at 3.300 1.425 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at 3.600 -1.45 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at 3.900 1.425 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at 4.200 -1.45 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at 4.500 1.425 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at 4.800 -1.45 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at 5.100 1.425 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at 5.400 -1.45 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at 5.700 1.425 0) (size 0.300 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at -6.400 1.15 0) (size 0.400 0.950) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at 6.400 1.15 0) (size 0.400 0.950) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model FH26W-39S-0.3SHW_60_.stp
    (at (xyz -0.79251965199869 0.094094492319062 -0.059448818522175))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 -180 -90))
  )
)
