(module easyeda2kicad:FILTER-SMD_4P-L1.0-W0.5-L (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.3) (layer F.SilkS))
	(fp_text value FILTER-SMD_4P-L1.0-W0.5-L (at 0 4.3) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 4 smd rect (at 0.00 -0.30 0.00) (size 0.30 0.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.58 -0.00 0.00) (size 0.45 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.00 0.30 0.00) (size 0.30 0.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -0.58 -0.00 0.00) (size 0.45 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "${EASYEDA2KICAD}/easyeda2kicad.3dshapes/FILTER-SMD_4P-L1.0-W0.5-H0.4-L.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)