(module easyeda2kicad:FILTER-SMD_4P-L2.0-W1.3-L_YFF21SC (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.62) (layer F.SilkS))
	(fp_text value FILTER-SMD_4P-L2.0-W1.3-L_YFF21SC (at 0 4.62) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at -1.00 -0.01 90.00) (size 0.80 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(drill 5.08e-05))
	(pad 2 thru_hole rect (at 0.00 0.62 90.00) (size 0.65 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(drill 5.08e-05))
	(pad 3 thru_hole rect (at 1.00 -0.01 90.00) (size 0.80 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(drill 5.08e-05))
	(pad 4 smd rect (at 0.00 -0.62 90.00) (size 0.65 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "${EASYEDA2KICAD}/easyeda2kicad.3dshapes/FILTER-SMD_4P-L2.0-W1.3-H0.9-L_YFF21SC.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)