(module "FIREBEETLE_ESP32" (layer F.Cu)
  (descr "FireBeetle ESP32")
  (tags "Undefined or Miscellaneous")
  (fp_text reference U** (at 24.322 -17.61) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 24.322 -17.61) (layer F.Fab))
  (fp_text value "FIREBEETLE_ESP32" (at 24.322 -17.61) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 25.4 -12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 22.86 -12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 20.32 -12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 17.78 -12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 15.24 -12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 12.7 -12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 10.16 -12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 -12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 5.08 -12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 2.54 -12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0 -12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -2.54 -12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -5.08 -12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -7.62 -12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -10.16 -12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -12.7 -12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -15.24 -12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at -17.78 -12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole rect (at 25.4 12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 22.86 12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 20.32 12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 17.78 12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 15.24 12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 12.7 12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 10.16 12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 7.62 12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 5.08 12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 2.54 12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 0 12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at -2.54 12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at -5.08 12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at -7.62 12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at -10.16 12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at -12.7 12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at -15.24 12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at -17.78 12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -22.677 12) (size 4.65 4.65) (drill 3.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at -22.677 -12) (size 4.65 4.65) (drill 3.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 thru_hole circle (at 30.323 -12) (size 4.65 4.65) (drill 3.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 thru_hole circle (at 30.323 12) (size 4.65 4.65) (drill 3.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model DFR0478.stp
    (at (xyz 0.14724409486365 0 0.03346456786779))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
