(module 61400416021 (layer F.Cu) (tedit 626C3566)
  (descr "<b>WR-COM</b><br> USB 2.0 Type A Horizontal")
  (fp_text reference REF** (at 0 -8.128) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 -0.127) (layer F.Fab))
  (pad S1 thru_hole circle (at -6.57 -3.28) (size 3.316 3.316) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole circle (at 6.57 -3.28) (size 3.316 3.316) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1 -5.99) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1 -5.99) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.5 -5.99) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.5 -5.99) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
)
