(module easyeda2kicad:LED-SEG-TH_10P-L11.0-W7.0-P2.00-LS4.90-TL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -8.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value LED-SEG-TH_10P-L11.0-W7.0-P2.00-LS4.90-TL (at 0 8.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at -2.45 -4.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -2.45 -2.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -2.45 0.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -2.45 2.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at -2.45 4.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at 2.45 4.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at 2.45 2.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 8 thru_hole circle (at 2.45 0.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 9 thru_hole circle (at 2.45 -2.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 10 thru_hole circle (at 2.45 -4.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/FJ3121AH red/FJ3121AH red.3dshapes/LED-SEG-TH_10P-L11.0-W7.0-P2.00-LS4.90-TL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)