(module FL_B82789C0104N002 (layer F.Cu) (tedit 64D212F7)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.635 -3.175) (layer F.SilkS))
  (pad 4 smd rect (at -2.025 -1.15) (size 1.85 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.025 1.15) (size 1.85 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.025 -1.15) (size 1.85 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.025 1.15) (size 1.85 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
