(module easyeda2kicad:DFN-8_L4.5-W4.0-P0.95-BL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value DFN-8_L4.5-W4.0-P0.95-BL-EP (at 0 6.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.42 2.00 90.00) (size 0.60 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.47 2.00 90.00) (size 0.60 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.47 2.00 90.00) (size 0.60 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 1.42 2.00 90.00) (size 0.60 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.42 -2.00 90.00) (size 0.60 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.47 -2.00 90.00) (size 0.60 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.47 -2.00 90.00) (size 0.60 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -1.42 -2.00 90.00) (size 0.60 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 0.00 0.00 90.00) (size 2.60 3.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/FM24CL64B-DGTR/FM24CL64B-DGTR.3dshapes/DFN-8_L4.5-W4.0-P0.95-BL-EP.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)