(module easyeda2kicad:FPC-SMD_XUNPU_FPC-0.5FX-22PWBH20 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.18) (layer F.SilkS))
	(fp_text value FPC-SMD_XUNPU_FPC-0.5FX-22PWBH20 (at 0 5.17) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 20 smd rect (at 4.25 -1.18 0.00) (size 0.30 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 23 smd rect (at 6.95 1.17 0.00) (size 2.00 3.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 24 smd rect (at -6.95 1.17 0.00) (size 2.00 3.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 19 smd rect (at 3.75 -1.18 0.00) (size 0.30 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 18 smd rect (at 3.25 -1.18 0.00) (size 0.30 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd rect (at 2.75 -1.18 0.00) (size 0.30 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd rect (at 2.25 -1.18 0.00) (size 0.30 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at 1.75 -1.18 0.00) (size 0.30 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at 1.25 -1.18 0.00) (size 0.30 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at 0.75 -1.18 0.00) (size 0.30 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at 0.25 -1.18 0.00) (size 0.30 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at -0.25 -1.18 0.00) (size 0.30 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -0.75 -1.18 0.00) (size 0.30 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at -1.25 -1.18 0.00) (size 0.30 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -1.75 -1.18 0.00) (size 0.30 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -2.25 -1.18 0.00) (size 0.30 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -2.75 -1.18 0.00) (size 0.30 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -3.25 -1.18 0.00) (size 0.30 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -3.75 -1.18 0.00) (size 0.30 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -4.25 -1.18 0.00) (size 0.30 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -4.75 -1.18 0.00) (size 0.30 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -5.25 -1.18 0.00) (size 0.30 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 22 smd rect (at 5.25 -1.18 0.00) (size 0.30 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 21 smd rect (at 4.75 -1.18 0.00) (size 0.30 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)