(module "FS57003PLT2B2M2QE" (layer F.Cu)
  (descr "FS57003PLT2B2M2QE")
  (tags "Switch")
  (fp_text reference S** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "FS57003PLT2B2M2QE" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.300 4.5) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5.300 -0.3) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -5.300 -5.1) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.000 4.5) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.000 -0.3) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0.000 -5.1) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 5.300 4.5) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 5.300 -0.3) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 5.300 -5.1) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model FS57003PLT2B2M2QE.stp
    (at (xyz 0 0.012204724503314 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
